# Simulación de los satélites GPS y GLONASS

El sistema de posicionamiento global GPS (Global Positioning System) es un sistema de 24 satélites lanzados por los Estados Unidos para proporcionar navegación por triangulación de ondas de radio. De similar modo, GLONASS es otro sistema de 24 satélites lanzados por Rusia.
Este programa simula el movimiento de los 48 satélites en órbita a la Tierra. Dos vistas están disponibles, una es una proyección ortográfica a partir de un punto encima de la Tierra, y la otra es una proyección a partir de la Terra. Las señales de radio de cuatro satélites cualesquiera de uno de los dos sistemas es usado para determinar cuatro variables desconocidas, que son las tres coordenadas espaciales de un lugar, y la hora (tiempo) de recepción de las señales. La precisión de la determinación de las coordenadas espaciales depende mucho de la configuración geométrica de los cuatro satélites específicos usados en la determinación. Un parámetro llamado dilución geométrica de la precisión (GDOP) es definido y se refiere a la dependencia de la configuración de los satélites. Este parámetro (GDOP) oficia como un multiplicador para medir los efectos de otras fuentes de error en la determinación de las posiciones.
Autor: Bob Roesser e-mail: buffalo@mich.com

Introducción a la Astronomía y la Astrofísica

fatima@if.ufrgs.br
Modificada el 24 de Enero de 1998
Traducción al castellano: oscar@fisica.edu.uy